欢迎来到环保网

环境现状 | 法律法规 | 环保百科 | 问卷调查 | 从我做起 | 联系我们

# 什么是空气污染指数(API)？

空气质量周报就是根据国家《环境空气质量标准》中规定的几种常见污染物例行监测的结果，评价城市一周内的空气质量，并以空气污染指数的表征形式来向公众发布。

空气污染指数(AIR POLLUTION INDEX，简称API)是一种反映和评价空气质量的方法，就是将常规监测的几种空气污染物的浓度简化成为单一的概念性数值形式、并分级表征空气质量状况与空气污染的程度，其结果简明直观，使用方便，适用于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。

空气污染指数的确定原则：空气质量的好坏取决于各种污染物中危害最大的污染物的污染程度。空气污染指数是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康和生态环境的影响来确定污染指数的分级及相应的污染物浓度限值。目前我国所用的空气指数的分级标准是：(1)空气污染指数(API)50点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值一级标准；(2)API100点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值二级标准；(3)API200点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值三级标准；(4)API更高值段的分级对应于各种污染物对人体健康产生不同影响时的浓度限值，API500点对应于对人体产生严重危害时各项污染物的浓度。

根据我国空气污染的特点和污染防治工作的重点，目前计入空气污染指数的污染物项目暂定为：二氧化硫、氮氧化物和总悬浮颗粒物。随着环境保护工作的深入和监测技术水平的提高，再调整增加其它污染项目，以便更为客观地反应污染状况。

空气污染指数的计算与报告： 污染指数与各项污染物浓度的关系是分段线性函数(见表1和图1)，用内插法计算各污染物的分指数In(具体计算方法请参见《环境监测简报》1997年第9期)，取各项污染物分指数中最大者代表该区域或城市的污染指数。即：API＝max(I1,I2···Ii,···In)

该指数所对应的污染物即为该区域或城市的首要污染物。当污染指数API值小于50时，不报告首要污染物。

# 空气质量指数相关知识

1．什么是AQI？

AQI，即空气质量指数（Air Quality Index），是定量描述空气质量状况的无量纲指数。

2．AQI是怎样进行计算与评价的？

AQI计算与评价的过程大致可分为三个步骤：第一步是对照各项污染物的分级浓度限值，以细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）等各项污染物的实测浓度值（其中PM2.5、PM10为24小时平均浓度）分别计算得出空气质量分指数（Individual Air Quality Index，简称IAQI）；第二步是从各项污染物的IAQI中选择最大值确定为AQI，当AQI大于50时将IAQI最大的污染物确定为首要污染物；第三步是对照AQI分级标准，确定空气质量级别、类别及表示颜色、健康影响与建议采取的措施（详见表1）。

简言之，AQI就是各项污染物的空气质量分指数（IAQI）中的最大值，当AQI大于50时对应的污染物即为首要污染物。

3．如何看懂AQI？

AQI的数值越大、级别和类别越高、表征颜色越深，说明空气污染状况越严重，对人体的健康危害也就越大。市民看AQI时，不需要记住AQI的具体数值和级别，只需要注意优（绿色）、良（黄色）、轻度污染（橙色）、中度污染（红色）、重度污染（紫色）、严重污染（褐红色）等六种评价类别和表征颜色。当类别为优或良、颜色为绿色或黄色时，一般人群都可以正常活动；当类别为轻度污染以上，颜色为橙色、红色、紫色或褐红色时，各类人群就需要关注建议采取的措施，在安排自己的生活与出行时作为参考。

4．什么情况下在看AQI的同时还要兼顾实时浓度数据？

由于PM2.5和PM10没有小时浓度标准，基于24小时平均浓度计算的AQI相对于空气质量的小时变化会存在一定的滞后性，因此，当首要污染物为PM2.5和PM10时，市民在看AQI的同时还要兼顾PM2.5的实时浓度数据，如果PM2.5小时浓度已连续多个小时超过150微克/立方米，就应适当调整自己的户外运动或出行安排。

5．AQI与原来发布的API有什么区别？

AQI与原来发布的空气污染指数（API）有着很大的区别。AQI分级计算参考的标准是新的环境空气质量标准（GB3095-2012），参与评价的污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO等六项，每小时发布一次；而API分级计算参考的标准是老的环境空气质量标准（GB3095-1996），评价的污染物仅为SO2、NO2和PM10等三项，每天发布一次。因此，AQI采用的标准更严、污染物指标更多、发布频次更高，其评价结果也将更加接近公众的真实感受。

6．为什么暂时看不到空气质量预报信息了？

空气质量新标准从颁布到实施的时间要求较紧，由于同时涉及到6项污染物，其污染成因、变化规律和影响因素各不相同，加上现有监测数据尚未覆盖完整年度的气象条件，因此近阶段尚不具备发布AQI预报的技术能力。目前，环保部门正在会同气象部门共同开展AQI预报技术研究，待积累一定数据和经验后，再为公众提供AQI预报服务。

同时，在正式发布常规AQI预报前，环保部门将重点关注污染日的预报预警工作，通过短时污染预警和季节性污染提醒来弥补因空气质量预报信息缺失给公众带来的不便。一是根据污染变化趋势，及时通过网站等媒体渠道发布短时污染预警信息。二是在污染高发季节开始前，通过各种渠道提醒广大市民关注实时发布的空气质量信息。

# 怎样读懂环境标志?

您能读懂环境标志吗？也许您会奇怪，环境标志已问世八年，十环标识在社会上流传数亿个，为什么要提出读懂环境标志的问题呢？原因很简单，在中国环境标志发展的同时，国际标准化组织成立了ISO／TC207环境管理委员会，开展ISO14000系列标准的制定工作。TC207的SC3分技术委员会负责制定有关环境标志的ISO14020系列标准，颁布了ISO14020、14021、14024标准，我国于2000年和2001年全部等同转化为国家标准。正处于技术报告阶段的ISO14025标准，则将影响Ⅲ型环境标志走向。所以，我们进入了要读懂环境标志，必须读懂国际标准和国家标准的时段。我们在没有国际标准时，借鉴国外经验，建立了中国环境标志制度，现在有了国际标准和国家标准，就必须补上这一课，照标准办事，再凭经验搞环境标志，就会偏离环境标志的国际潮流。

首先，环境标志是一个绿色评价体系的总称（严格讲，叫环境行为评价体系），包括产品和声明两个领域的评价。有人认为环境标志就是十环标识，就是认证，这种理解是与标准不符的。认证只是环境标志的一种形式，标识也只是一种评价结果的证明，是贸易各方互动的工具，重要的是认知评价体系，为评价体系服务。这一体系通过ISO14020标准，对使用环境标志和声明制定了9条原则，用ISO14020标准规范基于认证计划的Ⅰ型环境标志，用ISO14021标准规范基于自我环境声明的Ⅱ型环境标志，用ISO14025标准规范基于公告量化环境信息表的Ⅲ型环境标志，这样一个完整的环境行为评价体系，当然不是一个标识、一种认证所能完全代表的。

其次，我们应该高举环境标志这个世界各国遵从的名称，统一绿色旗号。我们感到幸运，因为中国环境标志起步时，解振华局长就定名为环境标志，而没有叫“绿色标志”或“环保标志”等等易产生误导的名称。应该指出，十环标识、银杏叶标识等等离开了环境标志这四个字，这些标识最多是个图形、记号。因为，要把一个与环境标志标准无关的标识在环境标志的国际标准面前站住位置，并非易事。顺标准潮流而动，我们才更重视环境标志和其完整性，只把某一型环境标志的标识视为标志内涵的组成部分。

最后，我们需要深入挖掘环境标志的科技潜力，不能永远停留在制定一个产品技术要求，规定一两项环境行为指标，维持在现有的技术水平上。国际标准已经告诉我们，要开拓产品和服务两个环境标志应占领的领域；要依托清洁生产，把推行清洁生产的成果与12个自我环境声明挂上钩；要使环境信息清单公告与公众要了解产品质量与环境行为双优信息的迫切要求结合好；要实现用产品双优，带动质量管理和环境管理体系双优。把Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型环境标志都提高到新水平的任务，需要各行各业的专家、各个中介机构共同攻关。中国环境科学研究院和中国标准研究中心，承担的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型环境标志技术标准攻关任务，仅仅能完成上述工作的很小部分，期待着方方面面参与。

重要的是先读懂环境标志标准，再读懂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型环境标志是一个整体，从而决策环境标志的行动纲领，与国际同步，实现新跨越。

返回页首